**无锡职业技术学院设备询价单（XJ-202009-044）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购人发出询价时间：2020年9月21日** | | | | | **供应商报价时间** |  | | | | |
| **采购人全称** | **无锡职业技术学院** | | | | **供应商全称(公章)** |  | | | | |
| **采购人详细地址** | **无锡市高浪西路1600号** | | | | **供应商详细地址** |  | | | | |
| **经办人** | **张宇** | **联系电话** | **15861664438** | | **授权代表及联系电话** |  | | | | |
| **设备名称** | **规格、型号及主要性能** | | | **数量** | **响应规格、型号及主要性能** | | **单价** | **总价** | **质保期** | **供货期** |
| 25吨平板硫化机 | 大锁模压力 | 0.25N | | 1台 |  | |  |  |  |  |
| 液压系统压力 | 16.5MPa | |
| 柱塞大行程 | 150mm | |
| 柱塞上升速度 | 28mm/S | |
| 热板块数 | 4块 | |
| 热板间距 | 75mm | |
| 电加热总功率 | 7.2KW | |
| 高工作温度 | 300度 | |
| 净    重 | 约1000kg | |
| 电动机功率 | 1.5KW、1440r/min | |
| 热板热板尺寸 | 350\*350mm | |  | |
| 热板层数 | 双层 | |
| 控制方式 | 自动 | |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 大约1200\*1000\*600 | |
| **备注** | 一、供应商资格要求  1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；  二、报价要求  1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；  2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点；  3、供货期：3天，自合同签订之日计起；  4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期应不少于3年；  5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的90%，验收合格满一年无质量问题付清尾款；  6、本项目技术联系人：黄国栋，电话18352521029；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院机械技术学院（工业中心N401室）；  7、本项目最高限价为1.5万元，报价超过最高限价为无效报价；  8、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2020年9月 25日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，确保报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。  9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。  三、确定成交单位  疫情防控期间本项目采用非现场方式实施，成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 | | | | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） | | | | | |
| **评审时间及地点** | 评审时间：2020年9月 25 日9:00  评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼904会议室 | | | | 总报价 | | 小写：  大写： | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | | | 虚线右方为供货商填写 | | | | | |